**RIDER TECHNICZNY (SCENA)**

**Oświetlenie:**

-20 białych reflektorów ze zmienną ogniskową [nie PAR] (pozwalające wyświetlić
scenę)
-1 reflektor po lewej stronie
-8 szt. kontra RGB
-sterownik dmx
-gniazdko prądowe po prawej stronie

-obsługa oświetlenia spektaklu.

**Scena:**

-wymiar 10 m szer. x 8 m gł. (montaż, demontaż)

-schodki po obu stronach sceny lub z tyłu sceny (bezpieczne).

-barierki z boków i tyłu sceny.

-podesty sceny osłonięte ciemnym materiałem

-kable zabezpieczone najazdami

**Montaż scenografii przez Agencje:**

Montaż scenografii i ustawienie świateł poza teatrem ok. 3 godz.
Demontaż ok.1 godz.
W trakcie montażu niezbędni są :elektryk-oświetleniowiec,
realizator dźwięku i jeden lub dwóch pracowników technicznych.
Realizację świateł i dźwięku w czasie spektaklu zapewnia Agencja