**RIDER TECHNICZNY (SCENA)**

**Oświetlenie:**

-16 reflektorów LED PAR (pozwalające wyświetlić scenę)

- 6 szt. kontra RGB

- sterownik dmx

**Scena:**

-wymiar 8 m szer. x 6 m gł. (montaż, demontaż)

-schodki po obu stronach sceny (bezpieczne).

-podesty sceny osłonięte ciemnym materiałem

-kable zabezpieczone najazdami